구 분	위 치	공 사 내 용		수량	단위	KEY PLAN
1.보강공	④⑤번 옹벽	영구 앵커 설치	천공(연암)	316.0	m
			영구앵커(L=20.0)	14.0	공
			영구앵커(L=12.0)	3	공

구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
2.보수공	①번 옹벽	균열보수	54.6	m
		표면보수	7.43	㎡
		단면복구	4.49	㎡
		철근노출단면복구	1.38	㎡

구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
	②번 옹벽	균열보수	19.2	m
		표면보수	0.58	㎡
		단면복구	3.30	㎡
		철근노출단면복구	0.1	㎡

구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
	③번 옹벽	표면보수	1.20	㎡